**Afzuigventiel KI**

**Algemene omschrijving en toepassing**

Het rond afzuigventiel KI is enkel geschikt voor inblaas.

Het rooster bestaat uit een basis voorzien van een instelbare vlakke schotel voor instelling van het luchtdebiet. Via de borgmoer boven de schotel kan na inregeling de definitieve stand worden vastgezet.

Het rooster kan rechtstreeks aangesloten worden op een luchtkanaal d.m.v. optioneel bij te bestellen montagering type VRGU. Deze VRGU is voorzien van een U-vormige rubberdichting uit EPDM die op zijn plaats wordt gehouden door een metalen strip.

**Technische specificaties**

H*e*t plafondrooster is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in witte kleur RAL 9010, glans 30.

Het roosters is beschikbaar in diameter 80, 100, 125, 160 en 200mm.

**Onderhoud**

Het rooster kan losgedraaid worden uit de montagering om reiniging van de binnenzijde of toegang tot het kanaal mogelijk te maken. De zichtbare onderdelen van het rooster kunnen gereinigd worden met een vochtige doek.