**Designroosters ONE**

**Algemene omschrijving en toepassing**

Het vierkant designrooster ONE is enkel geschikt voor onderbouw.

Het rooster kan zowel toegepast worden voor inblaas als afzuiging en dit voor plafond- of wandmontage.

Het rooster bestaat uit een vierkant basisframe waarin een kleinere vierkante afdekplaat via flexibele bevestigingssteuntjes kan worden gemonteerd. Achteraan is er een ronde aansluiting voorzien voor het aansluiten van een flexibel ventilatiekanaal met klemband.

De bevestiging van het rooster gebeurt d.m.v. 4 vijzen die in het vierkant basisframe via voorgeboorde openingen kan worden bevestigd aan het plafond of wand.

**Technische specificaties**

H*e*t designrooster is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, gepoedercoat in witte kleur RAL 9016, glans 20.

Het roosters is beschikbaar in diameter 100 en 125mm.

Afmetingen ONE 100 : 180x180x10mm (bxlxh)

Gewicht ONE 100 : 490g

Afmetingen ONE 125 : 224x224x12mm (bxlxh)

Gewicht ONE 125 : 750g

**Accessoires**

Volumeregelklep

Achter de afdekplaat in de aansluitring van het basisframe kan een volumeregelklep worden gemonteerd om het debiet van het rooster te kunnen afregelen.

Filter G3

Achter de afdekplaat in de aansluitring van het basisframe kan een filterelement G3 worden gemonteerd om bij afzuiging de lucht te kunnen filteren alvorens het in het kanalennet komt.

De beide accessoires, volumeregelklep en filter, kunnen samen gecombineerd worden en worden ingebouwd achter de afdekplaat.